**Część 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Wymiary****szer. x dł.** | Ilość szt. | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Verticale:-przepuszczalność światła w zakresie: 0-20%, - 100% Poliester, gramatura min. 250 g/m2, grubość min. 0,30 mm - rynna górna montowana do sufitu, lakierowana proszkowo na kolor biały- lamele o szerokości 125 mm, kolor biały- sterowanie ręczne, łańcuszek sterujący, obciążnik i koralik dolny do lameli w kolorze białym | 10250 x 2050 mm | 1 |  |  |
| 4700 x 1860 mm | 1 |  |  |
| 3700 x2050 mm | 1 |  |  |
| 2070 x 1860 mm | 1 |  |  |
| 9550 x 2070 mm | 1 |  |  |
|  |  | 2350 x 2070 mm | 1 |  |  |
|  |  | 2400 x 3150 mm | 1 |  |  |
|  |  | 15400 x 1800 mm | 1 |  |  |
|  |  | 15000 x 1850 mm | 1 |  |  |

**Część 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Wymiary****szer. x dł.** | Ilość szt. | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rolety:- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej (60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic do wyboru przez Zamawiającego- tkanina gładka średnio-zaciemniająca, kolor do wyboru przez Zamawiającego, gramatura 175g/m2, grubość 0,32 mm, z atestem higienicznym- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze do wyboru przez Zamawiającego | 475 x 795 mm | 24 |  |  |
| 365 x 680 mm | 12 |  |  |
| 655 x 475 mm | 12 |  |  |

W cenie uwzględnić dostawę i montaż ( Lublin, ul. Leszczyńskiego 7 ,ul. Głęboka 31 )

Gwarancja minimum 36 miesięcy. Termin wykonania do 04.08.2023 r.

Godziny montażu od 800 do 1400 w dni robocze.

Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dokładnych pomiarów okien.