Roboty rem.- malarskie w Manhattan

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE |  | Lublin, ul. Akademicka 13

| PRZEDMIAR |

Nazwa inwestycji | : | Roboty remontowo- malarskie w DS" MANHATTAN"
| : | ul. Dobrzańskiego 33
Inwestor | : | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
Adres inwestora | : | Lublin, ul. Akademicka 13
Branża | : | budowlana

Data opracowania |  | Data zatwierdzenia

Roboty rem.- malarskie w Manhattan

PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Roboty remontowo- malarskie w DS " MANHATTAN"
1 |  | Roboty remontowo- malarskie w budynku
1 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokojów- 44 małych pokoi , 44 dużych pokoi- 88 kpl. | kpl |  |
|  | 88 | kpl | 88.00 |
|  |  |  | RAZEM | 88.00
2 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią / wybrane pokoje w budynku/ | m2 |  |
|  | Duży pokój -20szt |  |  |
|  | (6.33*2.76)*20 | m2 | 349.42 |
|  | Mały pokój - 20szt |  |  |
|  | (3.95*2.90)*20 | m2 | 229.10 |
|  | Korytarze-IXp. Xp. |  |  |
|  | 244.54 | m2 | 244.54 |
|  |  |  | RAZEM | 823.06
3 d.1 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. |  |
| pokoje-IXp. Xp. | 48 | szt. | 48.00 |
|  |  |  | RAZEM | 48.00
4 d.1 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. |  |
| pokoje-IXp. Xp. | 48 | szt. | 48.00 |
|  |  |  | RAZEM | 48.00
5 d.1 | KNR 4-01 0707-03 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt. |  |
|  | Pokoje- 48szt |  |  |
|  | 2*48 | szt. | 96.00 |
|  | Korytarze-Xp.; IXp. / puszki po telefonie/ |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 100.00
6 d.1 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |
| pokoje | 30 | m2 | 30.00 |
|  |  |  | RAZEM | 30.00
7 d.1 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |
| korytarze | (1.25*0.28)*2 | m | 0.70 |
|  | (1.24*0.16)*2 | m | 0.40 |
| pokoje-4szt | 2.14*4 | m | 8.56 |
|  |  |  | RAZEM | 9.66
8 d.1 | NNRNKB 202 2143-02 | (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym- parapet- | m |  |
| korytarze | (1.25*0.28)*2 | m | 0.70 |
|  | (1.24*0.16)*2 | m | 0.40 |
| pokoje | 2.14*4 | m | 8.56 |
|  |  |  | RAZEM | 9.66
9 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |
|  | 3886.97+1800.91 | m2 | 5687.88 |
|  |  |  | RAZEM | 5687.88
10 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych | m2 |  |
|  | 3886.97 | m2 | 3886.97 |
|  |  |  | RAZEM | 3886.97
11 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |
|  | 1800.91 | m2 | 1800.91 |
|  |  |  | RAZEM | 1800.91
12 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |
| IXp., Xp.+ 20 pokoi wytypowanych na innych piętrach | Duży pokój -44szt |  |  |
|  | (6.33*2.76)*44 | m2 | 768.72 |
| IXp., Xp. + 20 pokoi wytypowanych na innych piętrach | Mały pokój - 44szt |  |  |
|  | (3.95*2.90)*44 | m2 | 504.02 |
| IXp.; Xp.+ wytypowane na innych piętrach | Natrysk -20szt |  |  |
|  | (0.98*0.94+0.84*0.90)*20 | m2 | 33.54 |
| IXp.;Xp. | Umywalnia -12szt |  |  |
|  | ([1.61*1.31)+(1.31*1.58)]*12 | m2 | 50.15 |
| IXp.;Xp.+ wytypowane na innych piętrach | WC- 16szt |  |  |
|  | (1.61*0.76)*16 | m2 | 19.58 |
| IXp.;Xp. | Przedpokój-22szt |  |  |
|  | (1.22*2.44)*22 | m2 | 65.49 |
|  | Korytarz-IXp.; Xp. |  |  |
|  | [(5.57+21.45+23.27+11.46)*1.54+4.88*1.77+6.07*2.42+0.40*9+0.62*2.42-1.0*1.25]*2 | m2 | 244.54 |
| I- Xp. | Kuchnie - 10szt |  |  |
|  | (4.05*2.81+1.09*0.36+0.89*0.34-1.59*0.37)*10 | m2 | 114.87 |
|  |  |  | RAZEM | 1800.91
13 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |
| IXp.;Xp. +20 pokoi wytypowanych na innych piętrach | Duzy pokój-44szt |  |  |
|  | [(6.33+2.76)*2*2.5-0.8*2.0]*44 | m2 | 1929.40 |
| IXp.;Xp. +20 pokoi wytypowanych na innych piętrach | Mały pokój- 44 szt |  |  |
|  | [(3.95+2.90)*2*2.5-0.8*2.0]*44 | m2 | 1436.60 |
| IXp.Xp. | Przedpokój-22szt |  |  |
|  | (1.22+2.44)*2*0.90*22 | m2 | 144.94 |
|  | Korytarz- IX, Xp.-2szt |  |  |
|  | (137.20*0.95+5.78*0.24)*2 | m2 | 263.45 |
|  | Korytarze- wokół drzwi do segmentu- Ip.- VIIIp.; ubytki do 0,5 m2 |  |  |
|  | [(0.64+0.64+0.80)*0.20]*10+5 | m2 | 9.16 |
|  | Kuchnie-10szt |  |  |
| Xp.; VIIIp. | [3.5*0.93+9.86*0.42+(0.90*0.53)*2]*2 | m2 | 16.70 |
| IXp.; VIIp.;VIp.;Vp.;IVp. | [13.36*0.93+(0.90*0.53)*2]*5 | m2 | 66.89 |
| IIIp. IIp | [13.36*0.43+(0.90*0.53)*2]*2 | m2 | 13.40 |
| Ip. | 13.36*0.41+(0.90*0.53)*2 | m2 | 6.43 |
|  |  |  | RAZEM | 3886.97
14 d.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |
|  | 33.54+50.15+ 19.58 | m2 | 103.27 |
|  |  |  | RAZEM | 103.27
15 d.1 | KNR 4-01 1210-10 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 |  |
| IXp.;Xp. + 40 drzwi do pokoi wytypowanych na innych piętrach | Pokoje-88szt |  |  |
|  | (0.8*2.0*2.5)*88 | m2 | 352.00 |
|  | drzwi do segmentów:901-902;903-904; 1001-1002;1003-1004;1013-1014;1015-1016;1019-1020;1021-1022;1023-1024-9szt |  |  |
|  | (0.8*2.0*2.5)*9 | m2 | 36.00 |
| IXp. Xp. | Umywalnie, WC/drzwi/ |  |  |
|  | [(0.6*2.0*2.5)*3]*12 | m2 | 108.00 |
|  | Korytarz-IXp.; Xp./szafki hydrantowe/-4szt |  |  |
|  | (1.60*0.74)*4 | m2 | 4.74 |
| I- Xp. | Kuchnie- 10 szt /drzwi/ |  |  |
|  | (0.8*2.0*0.5)*2*10 | m2 | 16.00 |
|  |  |  | RAZEM | 516.74
16 d.1 | KNR 4-01 1210-07 | Jednokrotne lakierowanie szafek o powierzchni do 1.0 m2 | m2 |  |
|  | Kuchnie-10szt |  |  |
| Ip.- Xp. | (0.35*0.35)*10 | m2 | 1.23 |
| Vp. | 0.35*0.20 | m2 | 0.07 |
| IXp.; Xp. | Korytarze-2szt/szafki metalowe/ |  |  |
|  | (0.20*0.20)*2 | m2 | 0.08 |
|  |  |  | RAZEM | 1.38
17 d.1 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m |  |
| IXp.;Xp. + 20 pokoi wytypowanych na innych piętrach | Duży pokój 44szt |  |  |
|  | (0.60*2)*44 | m | 52.80 |
| IXp.;Xp. +20 pokoi wytypowanych na innych piętrach | Mały pokój- 44 szt |  |  |
|  | (2.45*2+0.53*2)*44 | m | 262.24 |
| IXp.; Xp. | Umywalnia -12szt |  |  |
|  | (2.45*2)*12 | m | 58.80 |
| IXp.;Xp.+ wytypowane na innych piętrach | WC-16 szt |  |  |
|  | (0.70+0.30)*16 | m | 16.00 |
|  | Korytarz-IXp.; Xp. |  |  |
| IXp | 1.10+2.46*3+2.46*2+0.74+0.64+2.46*2+0.52+0.46+2.46*2+0.54+0.50+2.46*3 | m | 34.02 |
| Xp. | 1.51+0.27+2.35+0.6+2.40*2+1.88+0.25+2.46*3+0.46+0.40+1.86+1.40+0.30+0.44+2.3+1.73+1.55+0.16*3+2.46*3 | m | 37.34 |
|  | Kuchnie-10szt |  |  |
| kuchnia-Xp. | 2.23*2+2.05+1.40+0.55+1.0+1.05+0.25 | m | 10.76 |
| kuchnia- Ip- IXp. | (2.46*2+2.46+2+0.50+1.08+0.50+1.10+1.60)*9 | m | 127.44 |
|  |  |  | RAZEM | 599.40
18 d.1 | KNR 4-01 1212-30 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m |  |
|  | Kuchnia-Xp. |  |  |
|  | 3.60 | m | 3.60 |
|  | WC, umywalnia -16szt |  |  |
| Xp. | (0.50+0.80+0.60)*6 | m | 11.40 |
| IXp. + wytypowane na innych piętrach | 0.50*10 | m | 5.00 |
|  | Korytarz- Xp. |  |  |
|  | 22.83+1.40 | m | 24.23 |
|  |  |  | RAZEM | 44.23
19 d.1 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |
|  | Duży pokój- 44szt |  |  |
|  | (0.6*0.2*2*25)*8 | m2 | 48.00 |
|  | (0.6*0.2*2*15)*36 | m2 | 129.60 |
|  | Mały pokój - 44szt |  |  |
|  | (0.6*0.2*2.*15)*44 | m2 | 158.40 |
|  | Korytarz-IXp.; Xp. |  |  |
| IXp. | (0.6*0.2*2*3)*4 | m2 | 2.88 |
| Xp. | (0.6*0.2*2*14)*3+0.6*0.2*2*11 | m2 | 12.72 |
|  |  |  | RAZEM | 351.60
20 d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |
|  | Korytarze- IXp. ; Xp. |  |  |
|  | (119*1.36+2.92*2.10)*2 | m2 | 335.94 |
|  | Korytarze- wokół drzwi do segmentu- Ip.- VIIIp. |  |  |
|  | [(1.36*0.20)*2]*10 | m2 | 5.44 |
|  | Korytarze- ubytki do 0,5 m2 |  |  |
|  | 8 | m2 | 8.00 |
|  | Przedpokój-10+12szt |  |  |
|  | [(1.25+2.35)*2*1.39-(0.80*3+0.60)*1.39+0.10*1.39*2]*22 | m2 | 134.55 |
|  |  |  | RAZEM | 483.93
21 d.1 | KNR 4-01 0819-02 | Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x20cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna | płyt. |  |
|  | Kuchnie |  |  |
| VIp.VIIp. + inne piętra | 5+3+5 | płyt. | 13.00 |
|  |  |  | RAZEM | 13.00
22 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |
| IXp./do segmentów:905-906;907-908;909-910;911-912;917-918/ | Segmenty na IXp. -5szt |  |  |
|  | 5 | szt. | 5.00 |
| Xp. /do segmentów:1005-1006;1007-1008;1009-1010;1011-1012;1017-1018/ | Segmenty na Xp. -5szt |  |  |
|  | 5 | szt. | 5.00 |
|  |  |  | RAZEM | 10.00
23 d.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |
|  | Segmenty- IXp.-913-914; 915-916; 919-920; 921-922; 923-924-5szt |  |  |
|  | 5 | szt. | 5.00 |
|  |  |  | RAZEM | 5.00
24 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa ościeżnic stalowych z trzema zawiasami -"80" | szt |  |
|  | 15 | szt | 15.00 |
|  |  |  | RAZEM | 15.00
25 d.1 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |
|  | Segmenty na IXp.i Xp. -15 szt |  |  |
|  | (0.8*2.0)*15 | m2 | 24.00 |
|  |  |  | RAZEM | 24.00
26 d.1 | KNR 4-01 0708-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm przy drzwiach wejściowych do segmentu od korytarza | m |  |
|  | Segmenty na IXp.; Xp.-15 szt |  |  |
|  | (2+2+0.8)*2*15 | m | 144.00 |
|  | Korytarze- wokół drzwi do segmentu- Ip.- VIIIp. |  |  |
|  | (2+2+0.8)*10 | m | 48.00 |
|  |  |  | RAZEM | 192.00
27 d.1 | KNR 4-01 0901-09 | Uzupełnienie ćwierćwałków przy ościeżnicach drzwiowych do segmentów od strony korytarza (różne piętra w budynku) | m |  |
|  | (0.90+2.0*2)*10 | m | 49.00 |
|  |  |  | RAZEM | 49.00
28 d.1 | KNR 4-01 0901-08 | Uzupełnienie opasek lub listwy przymykowej przy ościeżnicach drzwiowych do segmentów od strony korytarza ( różne piętra w budynku) | m |  |
|  | (0.90+2.0*2)*10 | m | 49.00 |
|  |  |  | RAZEM | 49.00
29 d.1 | kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie pojedynczych płytek GRES gat I kl. IV o wym. 10x30 cm na cokoliku o wys. 10 cm | m |  |
|  | korytarze- wszystkie kondygnacje |  |  |
|  | 40 | m | 40.00 |
|  |  |  | RAZEM | 40.00
30 d.1 | kalkulacja indywidualna | Wymiana pojedynczych uszkodzonych płytek gresowych gat I kl IV .o wym. 30x30cm na posadzce | m2 |  |
|  | Korytarze- Ip.-Xp. |  |  |
|  | 5 | m2 | 5.00 |
|  |  |  | RAZEM | 5.00
31 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa skrzydeł drzwiowych z trzema zawiasami "80" pełnych z wypełnieniem płytą wiórową otworową wzmocnione wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, płaskich, białych-lakierowanych fabrycznie, wewnątrzlokalowych o powierzchni do 1.6 m2 wraz z zamkiem, wkładką, klamką z szyldem okrągłym białym | szt |  |
|  | Segmenty- IXp.-10szt |  |  |
|  | 10 | szt | 10.00 |
|  | Segmenty -Xp.- 5szt |  |  |
|  | 5 | szt | 5.00 |
|  |  |  | RAZEM | 15.00
32 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- montaż drzwi wraz z kompletem okuć | m2 |  |
|  | Segmenty-IXp. /905-906; 907-908; 909-910; 911-912; 913-914; 915-916; 917-918; 919-920; 921-922; 923-924/ |  |  |
|  | 0.8*2.0*10 | m2 | 16.00 |
|  | Segmenty-Xp. / 1005-1006; 1007-1008; 1009-1010; 1011-1012; 1017-1018/ |  |  |
|  | 0.8*2.0*5 | m2 | 8.00 |
|  |  |  | RAZEM | 24.00
33 d.1 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. |  |
|  | Korytarze na wszystkich piętrach |  |  |
|  | 15 | szt. | 15.00 |
|  |  |  | RAZEM | 15.00
34 d.1 | KNR 4-01 0818-03 | Naprawa posadzki w pokojach przez wymianę pojedynczych płytek PCW | szt. |  |
|  | 25 | szt. | 25.00 |
|  |  |  | RAZEM | 25.00
35 d.1 | KNR 2-02 1021-06 | Demontaż pawlaczy, szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm | m2 |  |
|  | z wyłączeniem segmentu 1009-1012 |  |  |
|  | Przedpokoje- IXp. Xp.-22szt |  |  |
|  | (1.20*0.40)*22 | m2 | 10.56 |
|  |  |  | RAZEM | 10.56
36 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach, przedpokojach | m2 |  |
|  | z wyłączeniem segmentu 1009-1012 |  |  |
| IXp. | Pokój duży- 12 szt |  |  |
|  | (6.33*2.76)*12 | m2 | 209.65 |
| IXp. | Pokój mały - 12 szt |  |  |
|  | (3.95*2.90)*12 | m2 | 137.46 |
| IXp. | Przedpokój-12 szt |  |  |
|  | 1.22*2.44*6+(0.80*3+0.60)*0.10*12 | m2 | 21.46 |
| Xp. | Pokój duży- 10szt |  |  |
|  | (6.33*2.76)*10 | m2 | 174.71 |
| Xp. | Mały pokój- 10szt |  |  |
|  | (3.95*2.90)*10 | m2 | 114.55 |
| Xp. | Przedpokój-10szt |  |  |
|  | 1.22*2.44*6+(0.80*3+0.60)*0.10*10 | m2 | 20.86 |
|  |  |  | RAZEM | 678.69
37 d.1 | KNR 4-01 0702-04 | Skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 10 cm na cokole | m |  |
|  | Duży pokój-22szt |  |  |
|  | [(6.33+2.76)*2-0.90]*22 | m | 380.16 |
|  | Mały pokój - 22szt |  |  |
|  | [(3.95+2.90)*2-0.90]*22 | m | 281.60 |
|  | Przedpokój-22szt |  |  |
|  | ((1.25+2.45)*2-(0.90*3+0.7))*22 | m | 88.00 |
|  |  |  | RAZEM | 749.76
38 d.1 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu | m |  |
|  | Duży pokój -22szt |  |  |
|  | [(6.33+2.76)*2-0.90]*22 | m | 380.16 |
|  | Mały pokój -22szt |  |  |
|  | [(3.95+2.90)*2-0.90]*22 | m | 281.60 |
| IXp. Xp | Przedpokój-22szt |  |  |
|  | ((1.25+2.45)*2-(0.90*3+0.7))*22 | m | 88.00 |
|  |  |  | RAZEM | 749.76
39 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (posadzka) | m2 |  |
|  | 678.69 | m2 | 678.69 |
|  |  |  | RAZEM | 678.69
40 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |
|  | 209.65+137.46+174.71+114.55 | m2 | 636.37 |
|  |  |  | RAZEM | 636.37
41 d.1 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin rulonowych zgrzewanych homogenicznych wielobarwnych z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolika wys. 10 cm / zgodnych ze specyfikacją/ | m2 |  |
| IXp.;Xp. | Duży pokój - 22 szt |  |  |
|  | (6.33+0.10)*(2.76+0.10)*22 | m2 | 404.58 |
| IXp.;Xp. | Mały pokój - 22 szt |  |  |
|  | (3.95+0.10)*(2.90+0.10)*22 | m2 | 267.30 |
|  |  |  | RAZEM | 671.88
42 d.1 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |
|  | 671.88 | m2 | 671.88 |
|  |  |  | RAZEM | 671.88
43 d.1 | KNR-W 2-02 1124-06 | Posadzki - cokoliki przyścienne z tworzyw sztucznych - profile | m |  |
| IXp.; Xp. | Duży pokój - 22 szt |  |  |
|  | [(6.33+2.76)*2-0.90]*22 | m | 380.16 |
| IXp.; Xp. | Mały pokój- 22 szt |  |  |
|  | [(3.95+2.90)*2-0.90]*22 | m | 281.60 |
|  |  |  | RAZEM | 661.76
44 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zabudowy meblowej w dużych pokojach - IXp. Xp. piętro wg.rys.1, 1a, 1b | szt |  |
|  | Pokój duży - 24 szt |  |  |
|  | 24 | szt | 24.00 |
|  |  |  | RAZEM | 24.00
45 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zabudowy meblowej w małych pokojach - IXp. Xp. piętro wg. rys. nr 2,2a,2b Pokój mały - 24 szt. | szt |  |
|  | 24 | szt | 24.00 |
|  |  |  | RAZEM | 24.00
46 d.1 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |
|  | Przedpokój-IXp.; Xp. -22szt |  |  |
|  | 76.14 | m2 | 76.14 |
|  |  |  | RAZEM | 76.14
47 d.1 | NNRNKB 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES gat I kl IV o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2 |  |
|  | Przedpokój - IXp.; Xp.-22szt |  |  |
|  | (1.23*2.57+(0.60+0.80*3)*0.10)*22 | m2 | 76.14 |
|  |  |  | RAZEM | 76.14
48 d.1 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES gat I kl. IV o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m |  |
|  | ((1.25+2.45)*2-(0.70+0.90*3))*22 | m | 88.00 |
|  |  |  | RAZEM | 88.00
49 d.1 | NNRNKB 202 2809-05 | listwa wykańczająca- progowa aluminiowa | m |  |
|  | 0.8*3*22 | m | 52.80 |
|  |  |  | RAZEM | 52.80
2 |  | Drzwi aluminiowe- Holl na parterze - 4szt
50 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Wykucie z muru drzwi metalowych przeszklonych dwuskrzydłowych wraz z ścianką przeszkloną o wym. ok. 2450x2150 | szt |  |
|  | Holl -parter |  |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
51 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych ("zimne"), dwuskrzydłowe szklone z boczną przeszkloną ścianką , malowanych proszkowo w kolorze brąz ciemny oraz kompletem okuć (klamka horus w kolorze brąz,zamek wpuszczany + wkładka ), o wymiarach w świetle ościeżnicy ok 2450~2500 x 2100~2150 | szt |  |
|  | wg. rys. nr 3 |  |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
52 d.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Montaż ścianki aluminiowej przeszklonej wraz z drzwiami aluminiowymi- dwuskrzydłowe | m2 |  |
|  | (2.45*2.15)*4 | m2 | 21.07 |
|  |  |  | RAZEM | 21.07
53 d.2 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m |  |
|  | [(2.45+2.15)*2]*4 | m | 36.80 |
|  |  |  | RAZEM | 36.80
54 d.2 | KNR 9-13 0202-05 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,5 mm na ościeżach o szerokości do 15 cm | m2 |  |
|  | (2.15*0.15)*8 | m2 | 2.58 |
|  |  |  | RAZEM | 2.58
55 d.2 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |
|  | 5.88 | m2 | 5.88 |
|  |  |  | RAZEM | 5.88
56 d.2 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 |  |
|  | (2.45*0.6)*4 | m2 | 5.88 |
|  |  |  | RAZEM | 5.88
57 d.2 | NNRNKB 202 2809-04 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES gat I kl. IV o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m |  |
|  | Holl-parter/ przy 4 szt drzwiach aluminiowych/ |  |  |
|  | 0.6*8 | m | 4.80 |
|  |  |  | RAZEM | 4.80
58 d.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |
|  | 10.73*1.01+11.70*1.01+(2.45*0.29)*4+(2.15*0.29)*8 | m2 | 30.48 |
|  |  |  | RAZEM | 30.48
59 d.2 | KNR 2-02 1505-11 kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni z białego tynku mineralnego "Baranek" | m2 |  |
|  | (4.67+0.80+0.66)*2.06+(5.83+0.80+0.66)*2.06 | m2 | 27.65 |
|  |  |  | RAZEM | 27.65
60 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km | m3 |  |
| pawlacze | [(1.22*0.40)*0.18+(1.22*0.62)*0.18]*22 | m3 | 4.93 |
| tynk | (749.76*0.10)*0.010 | m3 | 0.75 |
| płytki PCV z pokojów | 678.69*0.002 | m3 | 1.36 |
| gres | [(0.3*0.3)*0.006]*55 | m3 | 0.03 |
| ościeżnice | [(0.8*2.0)*15]*0.10 | m3 | 2.40 |
| skrzydła drzwiowe | [(0.8*2.0)*15]*0.04 | m3 | 0.96 |
| drzwi stalowe | [(2.45*2.15)*4]*0.04 | m3 | 0.84 |
|  |  |  | RAZEM | 11.27
61 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz materiałów z rozbiórki Krotność = 9 | m3 |  |
|  | 11.27 | m3 | 11.27 |
|  |  |  | RAZEM | 11.27