Roboty rem.- malarskie w Broadway

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE |  | Lublin, ul. Akademicka 13

| PRZEDMIAR |

Nazwa inwestycji | : | Roboty remontowo- malarskie w DS" BROADWAY"
| : | Lublin, ul. Dobrzańskiego 35
Inwestor | : | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
Adres inwestora | : | Lublin, ul. Akademicka 13
Branża | : | budowlana

Data opracowania |  | Data zatwierdzenia

Roboty rem.- malarskie w Broadway

PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Roboty remontowo- malarskie w DS " BROADWAY"
1 |  | Roboty remontowo- malarskie w budynku
1 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokojów- 44 małych pokoi , 44 dużych pokoi- 88 kpl. | kpl |  |
|  | 88 | kpl | 88.00 |
|  |  |  | RAZEM | 88.00
2 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią /wybrane pokoje w budynku/ | m2 |  |
|  | Duży pokój -20szt |  |  |
|  | (6.33*2.76)*20 | m2 | 349.42 |
|  | Mały pokój - 20szt |  |  |
|  | (3.95*2.90)*20 | m2 | 229.10 |
|  | Sala telewizyjna |  |  |
|  | 41.84 | m2 | 41.84 |
|  | Korytarze-IIIp. IVp. |  |  |
|  | 87.81*2 | m2 | 175.62 |
|  |  |  | RAZEM | 795.98
3 d.1 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. |  |
| pokoje | 48 | szt. | 48.00 |
|  |  |  | RAZEM | 48.00
4 d.1 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. |  |
| pokoje | 48 | szt. | 48.00 |
|  |  |  | RAZEM | 48.00
5 d.1 | KNR 4-01 0707-03 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt. |  |
|  | Pokoje- 48szt |  |  |
|  | 2*48 | szt. | 96.00 |
|  | Korytarze- III; IVp. |  |  |
|  | 2*2 | szt. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 100.00
6 d.1 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |
| pokoje | 40 | m2 | 40.00 |
|  |  |  | RAZEM | 40.00
7 d.1 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |
| korytarze | (1.25*0.28)*2 | m | 0.70 |
|  | (1.24*0.16)*2 | m | 0.40 |
| pokoje-4szt | 2.14*4 | m | 8.56 |
|  |  |  | RAZEM | 9.66
8 d.1 | NNRNKB 202 2143-02 | (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym- parapet- | m |  |
| korytarze | (1.25*0.28)*2 | m | 0.70 |
|  | (1.24*0.16)*2 | m | 0.40 |
| pokoje | 2.14*4 | m | 8.56 |
|  |  |  | RAZEM | 9.66
9 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |
|  | 3859.42+1793.95 | m2 | 5653.37 |
|  |  |  | RAZEM | 5653.37
10 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych | m2 |  |
|  | 3859.42 | m2 | 3859.42 |
|  |  |  | RAZEM | 3859.42
11 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych | m2 |  |
|  | 1793.95 | m2 | 1793.95 |
|  |  |  | RAZEM | 1793.95
12 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |
| III, IV piętro + wytypowane na pozostałych piętrach | Duży pokój - 40 szt |  |  |
|  | (6.33*2.76)*40 | m2 | 698.83 |
| pokoje 308,309,408,409 | (5.57*2.76)*4 | m2 | 61.49 |
| III, IV piętro + wytypowane na pozostałych piętrach | Mały pokój - 44szt |  |  |
|  | (3.95*2.90)*44 | m2 | 504.02 |
| segment 301-312, 401-412+wytypowane na pozostałych piętrach | Natrysk -12szt |  |  |
|  | (0.98*0.94+0.84*0.90)*12 | m2 | 20.13 |
|  | Umywalnia -6szt ( Segmenty 301-312)- 3 szt + Segmenty 401-404, 405-408, 409-412 |  |  |
|  | (1.61*1.31)+(1.31*1.58)*6 | m2 | 14.53 |
| III, IVp. + wytypowane na pozostałych piętrach | WC- 10szt (Segmenty 301-312)-3szt +Segmenty 401-404, 405-408, 409-412 |  |  |
|  | (1.61*0.76)*10 | m2 | 12.24 |
| segment 301-312, 401-412 | Przedpokój- 12szt |  |  |
|  | (1.22*2.44)*12 | m2 | 35.72 |
| Korytarze- IIIp.; IVp. | 87.81*2 | m2 | 175.62 |
|  | Klatka schodowa |  |  |
| kondygn.-strop | [(1.76*2.75)*10]*1.15 | m2 | 55.66 |
| spocznik | [(1.46*2.75)*10]*1.15 | m2 | 46.17 |
| bieg | [(3.0*1.30)*20]*1.15 | m2 | 89.70 |
| wejście do maszynowi- sufit + bieg | 5.20*1.30+1.10*1.30+2.50*1.30 | m2 | 11.44 |
| Serwerownia-wyjście na dach | (5.20*4.78)+(1.30*1.30) | m2 | 26.55 |
| Sala telewizyjna | 6.27*5.70+1.17*2.28+1.17*2.44+0.78*0.75 | m2 | 41.85 |
|  |  |  | RAZEM | 1793.95
13 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |
|  | Duży pokój - 40szt |  |  |
|  | [(6.33+2.76)*2*2.5-0.8*2.0]*40 | m2 | 1754.00 |
|  | Duży pokój- 308,309,408,409 |  |  |
|  | [(5.57+2.80)*2*2.5-0.8*2.0-2.80*2.5]*4 | m2 | 133.00 |
|  | Mały pokój- 44 szt |  |  |
|  | [(3.95+2.90)*2*2.5-0.8*2.0]*44 | m2 | 1436.60 |
| IIIp., IVp. | Natrysk- 2szt |  |  |
|  | ([0.98+0.94)*0.45+(0.84*0.90)*0.45]*2 | m2 | 2.41 |
|  | Umywalnia - 2szt /401-404, 301-304/ |  |  |
|  | [(1.61+1.31)*0.45+(1.58+1.31)*0.45]*2 | m2 | 5.23 |
|  | WC-2szt /401-404,301-304/ |  |  |
|  | [(1.61+0.76)*0.46]*2 | m2 | 2.18 |
|  | Przedpokój -12szt. |  |  |
|  | (1.22+2.44)*2*0.90*12 | m2 | 79.06 |
|  | Korytarze - IIIp.; IVp. |  |  |
|  | (92.95*0.98)*2 | m2 | 182.18 |
|  | Klatka schodowa- od strony południowej |  |  |
| kondyg. strop | {[(2.76+1.76*2)*0.96]*10}*1.15 | m2 | 69.33 |
| spocznik | [{(1.46*2)*0.96+(1.13*0.05)*2+(2.63*0.04)}*10]*1.15 | m2 | 34.75 |
| bieg | [[(0.96*0.96*1.73/4)*2]*20]*1.15 | m2 | 18.34 |
| wejście do maszynowni | [3.63*0.71+2.08*6.06+1.80*0.71+0.5*1.3*1.8]*1.15 | m2 | 20.27 |
| Serwerownia- wyjście na dach | (5.20+4.78)*2*2.50+2.5*2+(2*1.30-0.8*2.0)+1.0*0.5 | m2 | 56.40 |
|  | Sala telewizyjna |  |  |
|  | [(6.27+1.17+0.75)*3.05]*2-(2.49*2.18)*2+(5.70*3.05)*2-6.61*2.30 | m2 | 58.67 |
|  | Korytarze na budynku - wokół drzwi do segmentów-5szt, uzupełn. tynku do 0,5 m2 |  |  |
|  | [(0.6*0.20)*2+0.80*0.20]*5+5 | m2 | 7.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3859.42
14 d.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |
|  | 20.13+12.24+2.41+2.18 | m2 | 36.96 |
|  |  |  | RAZEM | 36.96
15 d.1 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych | m2 |  |
|  | Klatka schodowa |  |  |
|  | ([2.90*0.99)*2]*10 | m2 | 57.42 |
|  |  |  | RAZEM | 57.42
16 d.1 | KNR 4-01 1207-01 | Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm | m |  |
|  | Klatka schodowa |  |  |
|  | (1.29*9)*20+2.90*20 | m | 290.20 |
|  |  |  | RAZEM | 290.20
17 d.1 | KNR 4-01 1210-10 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 |  |
| pokoje | (0.8*2.0*2.5)*88 | m2 | 352.00 |
|  | Umywalnie, WC |  |  |
|  | [(0.6*2.0*2.5)*3]*6 | m2 | 54.00 |
|  | drzwi do segmentów: 315-316, 319-320, 317-318 |  |  |
|  | 415-416, 417-418, 419-420, 421-422- 7szt |  |  |
|  | (0.8*2.0*2.5)*7 | m2 | 28.00 |
|  | Korytarz- IIIp. IVp./szafki hydrantowe/ |  |  |
|  | (1.35*1.24)*2 | m2 | 3.35 |
|  |  |  | RAZEM | 437.35
18 d.1 | KNR 4-01 1210-03 | Jednokrotne lakierowanie szafek o powierzchni do 1.0 m2 | m2 |  |
|  | Korytarz - IIIp; IVp. |  |  |
| szafki hydrantowe | (0.75*0.81)*2 | m2 | 1.22 |
| szafki elektryczne | (0.38*1.35)*4 | m2 | 2.05 |
|  |  |  | RAZEM | 3.27
19 d.1 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m |  |
|  | Duży pokój -44 szt |  |  |
|  | (0.60*2)*44 | m | 52.80 |
|  | Mały pokój- 44szt |  |  |
|  | (2.45*2+0.53*2)*44 | m | 262.24 |
|  | Umywalnia -6szt |  |  |
|  | (2.45*2)*6 | m | 29.40 |
|  | WC-10szt |  |  |
|  | (0.70+0.15)*10 | m | 8.50 |
|  | Sala telewizyjna |  |  |
|  | 3.15*2+0.85+0.75+1.32+0.26+6.25+0.61*2 | m | 16.95 |
|  | Klatka schodowa- od strony południowej |  |  |
|  | (2.45*2+0.78+0.66)*9+0.90+0.70+3.35*2 | m | 65.36 |
|  |  |  | RAZEM | 435.25
20 d.1 | KNR 4-01 1212-30 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m |  |
|  | Korytarz -IIIp. |  |  |
|  | 1.20 | m | 1.20 |
|  | WC-10szt |  |  |
| IIIp. IVp. | 0.70*10 | m | 7.00 |
|  |  |  | RAZEM | 8.20
21 d.1 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |
|  | Duży pokój- 44szt |  |  |
|  | (0.6*0.2*2*25)*8 | m2 | 48.00 |
|  | (0.6*0.2*2*15)*36 | m2 | 129.60 |
|  | Mały pokój - 44szt |  |  |
|  | (0.6*0.2*2*15)*44 | m2 | 158.40 |
|  | Klatka schodowa |  |  |
|  | (0.6*0.2*2*9)*10 | m2 | 21.60 |
|  |  |  | RAZEM | 357.60
22 d.1 | KNR 4-01 1212-20 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych typu favier | m |  |
|  | Sala telewizyjna |  |  |
|  | 4*4 | m | 16.00 |
|  |  |  | RAZEM | 16.00
23 d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |
|  | Przedpokój- 12szt |  |  |
|  | [(1.25+2.35)*2*1.39-(0.90*3+0.70)*1.39+0.10*1.39*2]*12 | m2 | 66.72 |
|  | Korytarze- IIIp.; IVp., |  |  |
|  | (81.15*1.39)*2 | m2 | 225.60 |
|  | Korytarze - wokół drzwi wejściowych do Segmentów- wytypowanych |  |  |
|  | [(1.42*0.20)*2]*5 | m2 | 2.84 |
|  | Korytarze-uzupełn. tynku do 0,5 m2 |  |  |
|  | 5 | m2 | 5.00 |
|  | Klatka schodowa |  |  |
| kondyg.- strop | [((2.76+0.15+0.14+0.60+0.60)*1.40)*10]*1.15 | m2 | 68.43 |
| spocznik | [((2.76*1.15+(1.46*2)*1.40))*10]*1.15 | m2 | 83.51 |
| bieg | [[(1.40*1.40*1.73/4)*2]*20]*1.15 | m2 | 38.99 |
| wejście na maszynownie | [5.97*1.40+1.20*0.5*1.40]*1.15 | m2 | 10.58 |
|  |  |  | RAZEM | 501.67
24 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |
|  | Segmenty na III p. -3szt /305-306; 307-308; 309-310/ |  |  |
|  | 3 | szt. | 3.00 |
|  | Segmenty na IVp. - 2 szt /405-406; 407-408/ |  |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 5.00
25 d.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |
|  | Segmenty 403-404; 303-304 -2szt |  |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
26 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych o EI30, malowanych proszkowo w kolorze białym z samozamykaczem w zawiasie, kompletem okuć o wym. w świetle ościeżnicy 800x200 | szt |  |
|  | Segmenty /403-404; 405-406; 407-408/-3szt |  |  |
|  | /303-304;305-306;307-308;309-310/-4szt |  |  |
|  | 7 | szt | 7.00 |
|  |  |  | RAZEM | 7.00
27 d.1 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi stalowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe o EI30, malowanych proszkowo w kolorze białym z samozamykaczem w zawiasie, kompletem okuć - montaż | m2 |  |
|  | (0.8*2.0)*7 | m2 | 11.20 |
|  |  |  | RAZEM | 11.20
28 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa skrzydeł drzwiowych "80" pełnych z wypełnieniem płytą wiórową otworową wzmocnione wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, płaskich, białych-lakierowanych fabrycznie, wewnątrzlokalowych o powierzchni do 1.6 m2 wraz z zamkiem wpuszczanym, wkładką, klamką z szyldem okrągłym białym | szt |  |
|  | Pokoje- 305, 420, 612, 624 |  |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
29 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- montaż drzwi wraz z okuciami | m2 |  |
|  | Pokoje-4szt |  |  |
|  | 0.8*24 | m2 | 19.20 |
|  |  |  | RAZEM | 19.20
30 d.1 | KNR 4-01 0708-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm przy drzwiach wejściowych do segmentu od korytarza | m |  |
|  | Segmenty- III piętro |  |  |
|  | (2.0*2+0.8)*4*2 | m | 38.40 |
|  | Segmenty IV piętro |  |  |
|  | (2.0*2+0.8)*3*2 | m | 28.80 |
|  | Korytarze- drzwi do segmentów |  |  |
|  | [(0.8+2.0*2)*2]*5 | m | 48.00 |
|  |  |  | RAZEM | 115.20
31 d.1 | KNR 4-01 0901-09 | Uzupełnienie ćwierćwałków przy ościeżnicach drzwiowych do segmentów od strony korytarza (różne piętra w budynku) | m |  |
|  | (0.90+2.0*2)*10 | m | 49.00 |
|  |  |  | RAZEM | 49.00
32 d.1 | KNR 4-01 0901-08 | Uzupełnienie opasek lub listwy przymykowej przy ościeżnicach drzwiowych do segmentów od strony korytarza ( różne piętra w budynku) | m |  |
|  | (0.90+2.0*2)*10 | m | 49.00 |
|  |  |  | RAZEM | 49.00
33 d.1 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. |  |
|  | Korytarze na wszystkich piętrach |  |  |
|  | 10 | szt. | 10.00 |
|  | Pokój 321 |  |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 11.00
34 d.1 | kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie pojedynczych płytek GRES gat I kl, IV o wym. 10x30 cm na cokoliku o wym. 10 cm | m |  |
|  | Korytarze- Ip.-Xp. |  |  |
|  | 40 | m | 40.00 |
|  |  |  | RAZEM | 40.00
35 d.1 | KNR-W 4-01 0812-03 | Wymiana pojedynczych uszkodzonych płytek gresowych gat I kl. IV o wym. 30x30 cm na posadzce | m2 |  |
|  | Korytarze- Ip.-Xp. |  |  |
|  | 5 | m2 | 5.00 |
|  |  |  | RAZEM | 5.00
36 d.1 | KNR 4-01 0818-03 | Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW | szt. |  |
|  | 30 | szt. | 30.00 |
|  |  |  | RAZEM | 30.00
37 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach na III, IV piętrze | m2 |  |
|  | Pokój duży- 20 szt |  |  |
|  | (6.33*2.76)*20 | m2 | 349.42 |
|  | Pokój duży - 308,309,408,409 |  |  |
|  | (5.57*2.8)*4 | m2 | 62.38 |
|  | Pokój mały - 24 szt |  |  |
|  | (3.95*2.90)*24 | m2 | 274.92 |
|  | Przedpokój-12 szt |  |  |
|  | 1.22*2.44*6+(0.80*3+0.60)*0.10*12 | m2 | 21.46 |
|  |  |  | RAZEM | 708.18
38 d.1 | KNR 4-01 0702-04 | Skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 10 cm (cokół) | m |  |
|  | Duży pokój-20szt |  |  |
|  | [(6.33+2.76)*2-0.90]*20 | m | 345.60 |
|  | Duży pokój - 308,309,408,409 |  |  |
|  | (5.57+2.80)*2-0.9-2.8 | m | 13.04 |
|  | Mały pokój-24szt |  |  |
|  | [(3.95+2.90)*2-0.90]*24 | m | 307.20 |
|  | przedpokój-12szt |  |  |
|  | ((1.23+2.57)*2-(0.70+0.90*3))*12 | m | 50.40 |
|  |  |  | RAZEM | 716.24
39 d.1 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu | m |  |
|  | Duży pokój-20szt |  |  |
|  | [(6.33+2.76)*2-0.90]*20 | m | 345.60 |
|  | Duży pokój - 308,309,408,409 |  |  |
|  | (5.57+2.80)*2-0.9-2.8 | m | 13.04 |
|  | Mały pokój-24szt |  |  |
|  | [(3.95+2.90)*2-0.90]*24 | m | 307.20 |
|  | przedpokój-12szt |  |  |
|  | ((1.23+2.57)*2-(0.70+0.90*3))*12 | m | 50.40 |
|  |  |  | RAZEM | 716.24
40 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (posadzka) | m2 |  |
|  | 708.18 | m2 | 708.18 |
|  |  |  | RAZEM | 708.18
41 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |
|  | 349.42+62.38+274.92 | m2 | 686.72 |
|  |  |  | RAZEM | 686.72
42 d.1 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin rulonowych zgrzewanych homogenicznych wielobarwnych z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolika wys. 10 cm/ zgodnych ze specyfikacją/ | m2 |  |
|  | II piętro |  |  |
|  | Duży pokój - 20 szt |  |  |
|  | (6.33+0.10)*(2.76+0.10)*20 | m2 | 367.80 |
|  | Duży pokój - 308,309,408,409 |  |  |
|  | [(5.57+0.10)*(2.86)-0.9-2.76]*4 | m2 | 50.22 |
|  | Mały pokój - 24 szt |  |  |
|  | (3.95+0.10)*(2.90+0.10)*24 | m2 | 291.60 |
|  |  |  | RAZEM | 709.62
43 d.1 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |
|  | 709.62 | m2 | 709.62 |
|  |  |  | RAZEM | 709.62
44 d.1 | KNR-W 2-02 1124-06 | Posadzki - cokoliki przyścienne z tworzyw sztucznych - profile II piętro | m |  |
|  | Duży pokój - 20 szt |  |  |
|  | [(6.33+2.76)*2-0.90]*20 | m | 345.60 |
|  | Duży pokój - 308,309,408,409 |  |  |
|  | (5.57+2.80)*2-0.90-2.80 | m | 13.04 |
|  | Mały pokój- 24 szt |  |  |
|  | [(3.95+2.90)*2-0.90]*24 | m | 307.20 |
|  |  |  | RAZEM | 665.84
45 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zabudowy meblowej w dużych pokojach - III, IV piętro wg.rys.1, 1a,1b.- 20 szt | szt |  |
|  | Pokój duży - 20 szt z wyłączeniem pokojów /308,309,408,409/ |  |  |
|  | 20 | szt | 20.00 |
|  |  |  | RAZEM | 20.00
46 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zabudowy meblowej w małych pokojach - III, IV piętro wg. rys. nr 2, 2a, 2b - 24 szt | szt |  |
|  | Pokój mały - 24 szt |  |  |
|  | 24 | szt | 24.00 |
|  |  |  | RAZEM | 24.00
47 d.1 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |
|  | Przedpokój- III, IV piętro- 12szt |  |  |
|  | 41.53 | m2 | 41.53 |
|  |  |  | RAZEM | 41.53
48 d.1 | NNRNKB 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm gat. I kat. IV na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm, układane metodą zwykłą w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2 |  |
|  | Przedpokój - III, IV piętro -12szt |  |  |
|  | (1.23*2.57+(0.60+0.80*3)*0.10)*12 | m2 | 41.53 |
|  |  |  | RAZEM | 41.53
49 d.1 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.10x30 cm gat I kat. IV na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m |  |
|  | ((1.23+2.57)*2-(0.70+0.90*3))*12 | m | 50.40 |
|  |  |  | RAZEM | 50.40
50 d.1 | NNRNKB 202 2809-05 | listwa wykańczająca- progowa aluminiowa | m |  |
|  | 0.8*3*12 | m | 28.80 |
|  |  |  | RAZEM | 28.80
2 |  | Drzwi aluminiowe - Holl na parterze -4 szt
51 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Wykucie z muru drzwi metalowych przeszklonych dwuskrzydłowych wraz z ścianką przeszkloną o wym. ok. 2450x2150 | szt |  |
|  | Holl- parter |  |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
52 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych ("zimne"), dwuskrzydłowe szklone z boczną przeszkloną ścianką , malowanych proszkowo w kolorze brąz ciemny, oraz kompletem okuć (klamka horus w kolorze brąz,zamek wpuszczany + wkładka ), o wymiarach w świetle ościeżnicy 2450x2150 | szt |  |
|  | wg. rys. nr 3 |  |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
53 d.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Montaż ścianki aluminiowej przeszklonej wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi aluminiowymi | m2 |  |
|  | (2.45*2.15)*4 | m2 | 21.07 |
|  |  |  | RAZEM | 21.07
54 d.2 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m |  |
|  | [(2.45+2.15)*2]*4 | m | 36.80 |
|  |  |  | RAZEM | 36.80
55 d.2 | KNR 9-13 0202-05 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,5 mm na ościeżach o szerokości do 15 cm | m2 |  |
|  | (2.15*0.15)*8 | m2 | 2.58 |
|  |  |  | RAZEM | 2.58
56 d.2 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 |  |
|  | 5.88 | m2 | 5.88 |
|  |  |  | RAZEM | 5.88
57 d.2 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 |  |
|  | (2.45*0.6)*4 | m2 | 5.88 |
|  |  |  | RAZEM | 5.88
58 d.2 | NNRNKB 202 2809-04 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m |  |
|  | Holl- parter / przy 4 szt drzwiach aluminiowych/ |  |  |
|  | 0.6*8 | m | 4.80 |
|  |  |  | RAZEM | 4.80
59 d.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |
|  | 1.01*10.73+11.70*1.01+(2.45*0.29)*2+0.70*0.29 | m2 | 24.28 |
|  |  |  | RAZEM | 24.28
60 d.2 | KNR 2-02 1505-11 kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni z białego tynku mineralnego "Baranek" | m2 |  |
|  | (4.67+0.80+0.66)*2.06+(5.83+0.80+0.66)*2.06 | m2 | 27.65 |
|  |  |  | RAZEM | 27.65
61 d.2 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |
|  | (1.73*0.29)*3+1.40*0.29 | m2 | 1.91 |
|  |  |  | RAZEM | 1.91
62 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km | m3 |  |
| tynk | (716.24*0.10)*0.010 | m3 | 0.72 |
| skrzydła drzwiowe | [(0.8*2.0)*10]*0.04 | m3 | 0.64 |
| ościeżnice | [(0.8*2.0)*7]*0.10 | m3 | 1.12 |
| drzwi stalowe | [(2.45*2.15)*0.04]*4 | m3 | 0.84 |
| gres | [(0.3*0.3)*0.006]*55 | m3 | 0.03 |
| płytki z PCW z pokojów | 715.68*0.002 | m3 | 1.43 |
|  |  |  | RAZEM | 4.78
63 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz materiałów z rozbiórki Krotność = 9 | m3 |  |
|  | 4.78 | m3 | 4.78 |
|  |  |  | RAZEM | 4.78