|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część I** |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilość** |  **Cena jedn. netto (zł)**  |  **Wartość netto (zł)**  | **Stawka VAT** |  **Wartość brutto (zł)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czajnik elektryczny ze stalowym dzbankiem bezprzewodowym o pojemności 1,7-2,5l; zasilanie sieciowe (standard polski), moc min. 2200W; podstawa obrotowa, płaska płyta grzejna, wskaźnik poziomu wody, filtr antyosadowy, otwieranie pokrywy przyciskiem, automatyczny wyłącznik, przewód zasilający długości min. 0,6m z możliwością zwinięcia pod podstawą; kolory: srebrny lub szary, lub czarny. | Szt. | 30 |   |   |   |   |
| 2 | Czajnik elektryczny ze szklanym dzbankiem bezprzewodowym o pojemności 1,7-2,5l; zasilanie sieciowe (standard polski), moc min. 2200W; podstawa obrotowa, płaska płyta grzejna, wskaźnik poziomu wody, filtr antyosadowy, otwieranie pokrywy przyciskiem, automatyczny wyłącznik, przewód zasilający długości min. 0,6m z możliwością zwinięcia pod podstawą; kolory: srebrny lub szary lub czarny, szkło bezbarwne. | Szt. | 30 |   |   |   |   |
| 3 | Grzejnik olejowy stojący; zasilanie sieciowe (standard polski), moc min. 2000W, regulowana (min. 3 poziomy lub płynnie); 9-11 żeberek, termostatyczny wyłącznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotowe kółka w podstawie, uchwyt do przemieszczania, miejsce do zwinięcia przewodu zasilającego, długość przewodu min. 1,2m; kolor biały lub szary, lub beżowy. | Szt. | 20 |   |   |   |   |
| 4 | Warnik; zasilanie sieciowe (standard polski), moc min. 700W, podgrzewa wodę i/lub utrzymuje temperaturę wrzątku (min. temp. docelowa 90 stopni Celsjusza), wewnętrzny pojemnik o pojemności 2-5l z termoizolacją, wskaźnik poziomu wody, system dystrybucji wody (pompa), zabezpieczenie przed zagotowaniem i przegrzaniem; obudowa: główny kolor: szary lub srebrny, lub stalowy, główny materiał: stal.  | Szt. | 2 |   |   |   |   |
| 5 | Wentylator biurkowy, zasilanie sieciowe (standard polski), moc min. 30W; regulowana siła nawiewu (min. 3 stopnie lub płynnie); składana konstrukcja, wysokość 35-50 cm, średnica śmigła 25-32 cm, zdejmowana osłona śmigła, dołączana automatyczna oscylacja czaszy (kąt min. 80 stopni), regulacja kąta nachylenia czaszy, długość przewodu zasilającego min. 1,2m, antypoślizgowe podkładki w podstawie; kolor: biały lub szary, lub czarny. | Szt. | 10 |   |   |   |   |
| 6 | Wentylator stojący podłogowy, zasilanie sieciowe (standard polski), moc 40-80W, regulowana siła nawiewu (min. 3 stopnie lub płynnie), regulacja wysokości w zakresie min. 105-125 cm, średnica śmigła w zakresie 35-45cm, zdejmowana metalowa osłona śmigła, dołączana automatyczna oscylacja czaszy (kąt min. 80 stopni), regulacja kąta nachylenia czaszy, długość przewodu zasilającego min. 1,5m, antypoślizgowe podkładki w podstawie; kolor: biały lub szary, lub czarny. | Szt. | 35 |   |   |   |   |
| Suma wartości brutto:……………… |

 **Część II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilość** |  **Cena jedn. netto (zł)**  |  **Wartość netto (zł)**  | **Stawka VAT** |  **Wartość brutto (zł)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca; zasilanie sieciowe (standard polski); dwudrzwiowa, możliwa zmiany kierunku otwierania drzwi, wpuszczane/zlicowane uchwyty; pojemność min.: chłodziarka 170l, zamrażarka 85l; wnętrze: jasne wykończenie z powłoką antybakteryjną, chłodziarka: min. 3 regulowane i wyjmowane półki ze szkła hartowanego, szuflada/komora na produkty świeże, min. 3 regulowane i wyjmowane półki w drzwiach, zamrażarka: 2-3 wyjmowane szuflady; funkcje urzadzenia: bezszronowe (no frost), sterowanie elektroniczne, wskaźnik/alarm otwartych drzwi; aktualna klasa efektywności energetycznej min. D (lub odpowiednik); wymiary wysokość/szerokość/glębokość w przedziałach: 175-190/58-60/59-70 cm; obudowa: główny kolor: szary (lub srebrny, lub stalowy, lub grafitowy, lub inox), główny materiał: stal. | Szt. | 3 |   |   |   |   |
| 2 | Kuchenka indukcyjna wolnostojąca, 1 pole grzewcze na płycie ze szkła ceramicznego; zasilanie sieciowe (standard polski), możliwość regulowania mocy w min. zakresie 200-1800W (min. 8 stopni mocy lub regulacja płynna); programowany timer do min. 180min., wyświetlacz, automatyczne wyłaczanie po zdjęciu naczynia, podstawa antypoślizgowa, stonowana kolorystyka. | Szt. | 2 |   |   |   |   |
| 3 | Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca; zasilanie sieciowe (standard polski); pojemność 20-30 l; wymiary max.: szer./wys./gł.: 55/33/44 cm; funkcje min.: podgrzewanie, rozmrażanie, gotowanie, grill; zasilanie sieciowe, moc min.: mikrofale 800W, grill 1000W; regulacja mocy mikrofal (min. 4 stopnie lub płynna), szklany talerz obrotowy, metalowe wykończenie wnętrza, oświetlenie wnętrza, wyświetlacz, timer; obudowa: główny kolor: szary (lub srebrny lub stalowy, lub grafitowy, lub inox), główny materiał: stal. | Szt. | 1 |   |   |   |   |
| 4 | Mikser ręczny; zasilanie sieciowe (standard polski), moc min. 500W; mechaniczna-skokowa regulacja obrotów, min. 5 stopni prędkości; końcówki do mieszania/ubijania/haki wykonane ze stali nierdzewnej, funkcja turbo, kolor: biały lub szary, lub beżowy, lub czarny. | Szt. | 2 |   |   |   |   |
| 5 | Odkurzacz tradycyjny, workowy (pojemność worka 3,5-6l); zasilanie sieciowe (standard polski), znamionowa moc wejściowa 850-900W; zasięg pracy min. 8,5m; wyposażenie: rury teleskopowe, wskaźnik zapełnienia worka, regulacja mocy, automatyczny zwijacz przewodu zasilającego, uchwyt do przenoszenia, filtr przeciwalergiczny, szczotka przełączana podłoga twarda/dywan, ssawka szczelinowa; stonowana kolorystyka. | Szt. | 10 |   |   |   |   |
| 6 | Pralka automatyczna wolnostojąca; zasilanie sieciowe (standard polski); ładowana od przodu, pojemność min. 5kg, max. prędkość wirowania nie mniej niż 1000 obr./min., zabezpieczenie przed wypływem piany, opcja krótkiego prania; ważone zużycie wody/cykl prania do 45l, aktualna klasa efektywności energetycznej min. D (lub odpowiednik); wymiary głębokość/szerokość/wysokość odpowiednio: 40-45/58-60/83-85 cm.  | Szt. | 15 |   |   |   |   |
| Suma wartości brutto:……………… |