

**Załącznik nr 3** do zaproszenia

**WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM:**

**Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni spełniać warunki**

1. Firma musi posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji i remontów dźwigów.
2. Konserwatorzy muszą posiadać uprawnienia do konserwacji dźwigów elektrycznych i hydraulicznych kat. 1.
3. Przynajmniej jeden pracownik firmy musi posiadać uprawnienie do wykonywania pomiarów elektrycznych kat. E i D.
4. Wykaz pracowników którzy będą wykonywali usługę.
5. Kserokopia uprawnień pracowników.

**W ramach konserwacji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania następujących czynności:**

1. Dokonywanie przeglądów bieżących dźwigów, polegających na wykonywaniu czynności określonych w przepisach prawa oraz instrukcjach eksploatacji, w szczególności sprawdzanie:
   1. niezawodność funkcjonowania dźwigów,
   2. stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
   3. działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
   4. działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
   5. prawidłowość obsługi dźwigów.
2. Podczas konserwacji bezpośrednio poprzedzającej badanie okresowe dźwigów przez Inspektorów UDT, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania co najmniej następujących czynności:
   1. smarowania,
   2. czyszczenia dachu kabiny dźwigów, wentylatorów w kabinach,
   3. konserwacji i regulacji wszystkich zespołów dźwigów,
   4. sprawdzenia konstrukcji nośnych, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
   5. sprawdzanie torów jezdnych dźwigów,
   6. sprawdzanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej.