

 **Załącznik nr 3** do zaproszenia

**WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM:**

**Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni spełniać warunki**

1. Firma musi posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji i remontów dźwigów.
2. Konserwatorzy muszą posiadać uprawnienia do konserwacji dźwigów elektrycznych i hydraulicznych kat. 1.
3. Przynajmniej jeden pracownik firmy musi posiadać uprawnienie do wykonywania pomiarów elektrycznych kat. E i D.
4. Wykaz pracowników którzy będą wykonywali usługę.
5. Kserokopia uprawnień pracowników.

**W ramach konserwacji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania następujących czynności:**

1. Dokonywanie przeglądów bieżących dźwigów, polegających na wykonywaniu czynności określonych w przepisach prawa oraz instrukcjach eksploatacji, w szczególności sprawdzanie:
	1. niezawodność funkcjonowania dźwigów,
	2. stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
	3. działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
	4. działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
	5. prawidłowość obsługi dźwigów.
2. Podczas konserwacji bezpośrednio poprzedzającej badanie okresowe dźwigów przez Inspektorów UDT, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania co najmniej następujących czynności:
	1. smarowania,
	2. czyszczenia dachu kabiny dźwigów, wentylatorów w kabinach,
	3. konserwacji i regulacji wszystkich zespołów dźwigów,
	4. sprawdzenia konstrukcji nośnych, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
	5. sprawdzanie torów jezdnych dźwigów,
	6. sprawdzanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej.