Załącznik nr 1a

Opis przedmiotu zamówienia


Nazwa sprzętu: Profesjonalny piec bębnowy z technologią indukcyjną do wypalania kawy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: (42200000-8) Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części 


	1. Miejsce dostawy: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz            Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	1. Bęben wyposażony w indukcyjne grzanie o mocy nie mniejszej niż 2300 W
	

	2. Pojemność robocza wsadu w zakresie nie mniejszym niż 200g –1200g ziaren kawy
	

	3. Zasilanie 230V/50 Hz
	

	4. Regulacja mocy grzania min.14 poziomów
	

	5. Regulacja przepływu powietrza min. 14 poziomów
	

	6. System pomiaru temperatury ziaren w podczerwieni + sonda kontaktowa
	

	7. Max. temperatura pracy min. 245 °C
	

	8. System chłodzenia ziaren 
	

	9. System mieszania ziaren podczas chłodzenia
	 

	10. Sterowanie poprzez panel cyfrowy plus możliwość sterowania z komputera
	

	11. Dedykowane oprogramowanie producenta do rejestracji i zapisu profili
	

	12. System filtracji łuski (odłączalny pojemnik na łuskę)
	



Instalacja i uruchomienie – NIE
Szkolenie – NIE
Gwarancja: 24 miesiące					         
Maksymalny termin dostawy:  do 21 dni od daty zamówienia
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