***Załącznik Nr 7 do SIWZ***

.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Meble biurowe i socjalne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGNY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| **1** | Meble wykonane w całości z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowanej.Nie dopuszcza się wykonania „pleców” z płyty HDF i podobnej. | TAK |  |
| **2** | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK(podać) |  |
| **3** | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
| **4** | Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe w z metalowymi bokami szuflad, a w przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm prowadnice łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
| **5** | Meble na cokole o wysokości 80÷100mm. | TAK(podać) |  |
| **6** | Blaty z łączonej płyty wiórowej o grubości minimum 28mm laminowanej obustronnie (np. 18mm + 10mm). Wszystkie krawędzie muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |
| **7** | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |
| **8** | Zastosowana armatura musi być w wersji na blatowej z mieszaniem ciepłej i zimnej wody.  | TAK |  |
| **9** | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych. | TAK |  |
| **10** | Zastosowane w meblach szkło musi być bezpieczne o grubości minimum 4mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK |  |
| **11** | W szafkach z drzwiami przeszklonymi szyba bezpieczna musi być osadzona w ramie wykonanej z płyty meblowej. | TAK |  |
| **12** | Umywalki metalowe okrągłe o wymiarach wewnętrznych minimum Ø385mm i głębokości minimum 155mm wykonane ze stali nierdzewnej. Umywalki wpuszczane w blat. | TAK |  |
| **13** | Zlewy metalowe jednokomorowe o wymiarach wewnętrznych minimum 340x400x145mm wykonane ze stali nierdzewnej. Zlewy wpuszczane w blat. | TAK |  |
| **14** | Zlewy metalowe jednokomorowe z bocznym ociekaczem o wymiarach zewnętrznych minimum 780x435 wykonane z blachy nierdzewnej. Wymiary wewnętrzne komory zlewowej minimum 360x355x150mm. Zlewy wpuszczane w blat. | TAK |  |
| **15** | Umywalki ceramiczne owalne o wymiarach zewnętrznych minimum 535x410x175mm Umywalki wpuszczane w blat. | TAK |  |
| **16** | Ze względów wytrzymałościowych blaty w stołach muszą być przymocowane do „oskrzyni”. Wysokość „oskrzyni” 80 ÷ 100mm. Nie dopuszcza się aby nogi metalowe były montowane wyłącznie do blatu. Nogi muszą być przymocowane zarówno do blatu jak i do „oskrzyni”. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. | TAK |  |
| **17** | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” (nie mniej niż 20 kolorów). | TAK |  |
| **18** | Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – „do wyboru” (nie mniej niż 20 kolorów). | TAK |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Zmywarka do naczyń do zabudowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGNY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1 | Szerokość 590 mm ± 10mm | TAK(podać) |  |
| 2 | Wysokość 815 mm ± 10mm | TAK(podać) |  |
| 3 | Głębokość 555 mm ± 10mm | TAK(podać) |  |
| 4 | Klasa energetyczna minimum A+ | TAK |  |
| 5 | Klasa efektywności suszenia minimum A | TAK |  |
| 6 | Poziom hałasu maximum 49 dB | TAK(podać) |  |
| 7 | Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
| 8 | Ilość programów: minimum 4 | TAK(podać) |  |
| 9 | Ilość temperatur: minimum 4 | TAK (podać) |  |
| 10 | Rodzaj panelu: ukryty | TAK |  |
| 11 | Wskaźnik czasu końca programu | TAK |  |
| 12 | Wskaźniki detergentów: braku nabłyszczacza, braku soli | TAK |  |
| 13 | Moc przyłączeniowa max 2200W | TAK |  |
| 14 | Napięcie zasilania 230V | TAK |  |
| 15 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Lodówka do zabudowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGNY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Wysokość w zabudowie: 820 | TAK |  |
| **2** | Możliwość montażu frontu meblowego na prowadnicach | TAK |  |
| **3** | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | TAK |  |
| **4** | Sterowanie mechaniczne | TAK |  |
| **5** | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki | TAK |  |
| **6** | Tradycyjne rozmrażanie zamrażalnika | TAK |  |
| **7** | Wyposażona w minimum: 2x półka, 1x pojemnik | TAK(podać) |  |
| **8** | Poziom hałasu: maksymalnie 40 dB | TAK(podać) |  |
| **9** | Klasa energetyczna: minimum A | TAK(podać) |  |
| **10** | Całkowita pojemność lodówki netto: minimum 114 l | TAK(podać) |  |
| **11** | Pojemność chłodziarki netto: minimum 97 l | TAK(podać) |  |
| **12** | Pojemność zamrażalnika netto: minimum 17 l | TAK(podać) |  |
| **13** | Wysokość maksimum 820mm  | TAK(podać) |  |
| **14** | Szerokość maksimum 560mm | TAK(podać) |  |
| **15** | Głębokość maksimum 550mm | TAK(podać) |  |
| **16** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Kanapa rozkładana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGNY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| 1 | Sofa z funkcją spania i pojemnikiem | TAK |  |
| 2 | Mechanizm rozkładania na podnośnikach | TAK |  |
| 3 | Szerokość 1980mm ±100mm | TAK(podać) |  |
| 4 | Głębokość 1000mm ±50mm | TAK(podać) |  |
| 5 | Wysokość 890mm ±50mm | TAK(podać) |  |
| 6 | Powierzchnia spania netto minimum (Szs x Ds): 1530x1980 mm | TAK(podać) |  |
| 7 | Nóżki metalowe | TAK |  |
| 8 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Mikrofalówka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Kuchnia mikrofalowa wolnostojąca | TAK |  |
| **2** | Zużycie energii 230 V~ 50 Hz, 1050 W (Mikrofale), 1000 W (Grill) | TAK |  |
| **3** | Znamionowa moc wyjściowa mikrofali minimum 700 W | TAK |  |
| **4** | Częstotliwość 2450 MHz ± 10% | TAK |  |
| **5** | Wymiary zewnętrzne (mm) 440× 340×258 - ± 10% | TAK(podać) |  |
| **6** | Wymiary wnętrza kuchenki (mm) 276×285×173 ± 10% | TAK(podać) |  |
| **7** | Pojemność kuchenki 20 litrów ± 2l | TAK(podać) |  |
| **8** | Talerz obrotowy Średnica = 245 mm ± 10mm | TAK(podać) |  |
| **9** | Masa netto maximum 12 kg | TAK(podać) |  |
| **10** | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| **11** | Manualne ustawianie czasu pracy (pokrętło) | TAK |  |
| **12** | Manualne ustawianie programu i mocy (pokrętło) | TAK |  |
| **13** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Lodówko-zamrażarka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Klasa energetyczna A+ | TAK |  |
| **2** | Pojemność brutto – chłodziarka – minimum 170 l | TAK(podać) |  |
| **3** | Pojemność całkowita brutto minimum - 200 l | TAK(podać) |  |
| **4** | Pojemność netto – zamrażarka – minimum 40 l | TAK(podać) |  |
| **5** | Sposób rozmrażania zamrażarki - Manualny | TAK(podać) |  |
| **6** | Ilość półek o zmiennej wysokości „chłodziarka” – min. 3 | TAK |  |
| **7** | Zdolność zamrażania – minimum 2 kg/24h | TAK |  |
| **8** | Zdolność przechowywania w przypadku awarii minimum 10h | TAK |  |
| **9** | Ilość agregatów 1 | TAK |  |
| **10** | Wysokość urządzenia (mm) 1430 ± 50mm | TAK(podać) |  |
| **11** | Szerokość urządzenia (mm) 550 ± 50mm | TAK(podać) |  |
| **12** | Moc przyłączeniowa (W) 95 | TAK(podać) |  |
| **13** | Głębokość urządzenia (mm) 580 ± 20mm | TAK |  |
| **14** | Waga netto maximum 50kg | TAK(podać) |  |
| **15** | Poziom hałasu maximum 45 db(A)  | TAK(podać) |  |
| **16** | Typ urządzenia - Wolnostojące | TAK |  |
| **17** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Krzesło poczekalniane - zmywalne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Siedzisko wykonane z tworzywa w kolorze do wyboru | TAK |  |
| **2** | Rama stalowa, chromowana | TAK |  |
| **3** | Możliwość łączenia krzeseł w rzędy, przy pomocy zamontowanych na stałe zaczepów. | TAK |  |
| **4** | Możliwość składowania w stosie (max. 6 szt.) | TAK(podać) |  |
| **5** | Wysokość krzesła 770 ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **6** | Wysokość siedziska 475 ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **7** | Szerokość krzesła 486 ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **8** | Głębokość krzesła 486 ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **9** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Krzesło seminaryjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym | TAK |  |
| **2** | Metalowa, malowana proszkowo rama | TAK |  |
| **3** | Składowanie w stosie - max 4 szt. | TAK(podać) |  |
| **4** | Wysokość krzesła 805 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **5** | Szerokość krzesła 450 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **6** | Głębokość krzesła 504 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **7** | Wysokość siedziska 460 mm± 20mm | TAK(podać) |  |
| **8** | Szerokość siedziska 370 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **9** | Głębokość siedziska 410 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **10** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Krzesło socjalne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Siedzisko i oparcie wykonane z formowanej (profilowanej) bukowej sklejki | TAK |  |
| **2** | Stalowa, chromowana lub malowana proszkowo rama | TAK |  |
| **3** | Możliwość składowania w stosie | TAK |  |
| **4** | Nowoczesny design | TAK |  |
| **5** | Wysokość krzesła 855 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **6** | Szerokość krzesła 500 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **7** | Głębokość krzesła 460 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **8** | Wysokość siedziska 450 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **9** | Szerokość siedziska 395 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **10** | Głębokość siedziska 425 ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **11** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Fotel komputerowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. | TAK |  |
| **2** | Możliwość swobodnego kołysania się. | TAK |  |
| **3** | Blokada oparcia w pozycji do pracy. | TAK |  |
| **4** | Regulowana wysokość fotela. | TAK |  |
| **5** | Regulacja siły oporu oparcia. | TAK |  |
| **6** | Stałe, drewniane podłokietniki. | TAK |  |
| **7** | Podstawa: stalowa z drewnianymi nakładkami. | TAK |  |
| **8** | Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. | TAK |  |
| **9** | Wysokość krzesła regulowana w zakresie : 1050 – 1140 mm ± 20mm |  |  |
| **10** | Średnica podstawy krzesła Ø 710 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **11** | Wysokość siedziska regulowana w zakresie 440 - 530 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **12** | Wysokość podłokietników 200 mm ± 10mm | TAK(podać) |  |
| **13** | Wysokość oparcia 610 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **14** | Wykończenie - skóra dwoina | TAK(podać) |  |
| **15** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Krzesło gabinetowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. | TAK |  |
| **2** | Drewniana rama. | TAK |  |
| **3** | Drewniane podłokietniki. | TAK |  |
| **4** | Wysokość krzesła 930 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **5** | Szerokość krzesła 610 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **6** | Głębokość krzesła 560 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **7** | Wysokość siedziska 450 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **8** | Szerokość siedziska 500 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **9** | Głębokość siedziska 510 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **10** | Wykończenie - skóra dwoina | TAK |  |
| **11** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Krzesło komputerowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. | TAK |  |
| **2** | Możliwość blokady oparcia  | TAK |  |
| **3** | Regulacja głębokości siedziska. | TAK |  |
| **4** | Regulowana wysokość krzesła. | TAK |  |
| **5** | Regulowana wysokość oparcia. | TAK |  |
| **6** | Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. | TAK |  |
| **7** | Podstawa czarna, nylonowa. | TAK |  |
| **8** | Samohamowne kółka do powierzchni twardych. | TAK |  |
| **9** | Wysokość krzesła regulowana w zakresie: 970 – 1155 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **10** | Średnica podstawy: 645 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **11** | Wysokość siedziska regulowana w zakresie : 445 – 575 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **12** | Szerokość siedziska 460 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **13** | Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 445 - 470 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **14** | Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 535 – 590 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **15** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Krzesło komputerowe - zmywalne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie | TAK |  |
| **2** | Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. | TAK |  |
| **3** | Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji. | TAK |  |
| **4** | Regulacja głębokości siedziska. | TAK |  |
| **5** | Regulowana wysokość krzesła. | TAK |  |
| **6** | Regulowana wysokość oparcia. | TAK |  |
| **7** | Stałe podłokietniki. | TAK |  |
| **8** | Podstawa czarna, nylonowa | TAK |  |
| **9** | Samohamowne kółka do powierzchni twardych. | TAK |  |
| **10** | Wysokość krzesła regulowana w zakresie: 970 – 1160 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **11** | Średnica podstawy: 645 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **12** | Wysokość siedziska regulowana w zakresie : 440-570 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **13** | Szerokość siedziska 440 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **14** | Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 395 – 420 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **15** | Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 535 – 590 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **16** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Krzesło konferencyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. | TAK |  |
| **2** | Rama stalowa, chromowana lub malowana proszkowo. | TAK |  |
| **3** | Możliwość składowania w stosie | TAK |  |
| **4** | Wysokość krzesła 835 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **5** | Szerokość krzesła 530 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **6** | Głębokość krzesła 490 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **7** | Wysokość siedziska 470 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **8** | Szerokość siedziska 550 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **9** | Głębokość siedziska 450 mm ± 20mm | TAK(podać) |  |
| **10** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Tablica na klucze**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Tablica do zawieszenia minimum 400 kluczy na osobnych wieszakach | TAK |  |
| **2** | Wyposażona w tabliczki umożliwiające identyfikacje kluczy | TAK |  |
| **3** | Wykonana w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej | TAK |  |
| **4** | Tablica umożliwiająca powieszenie na ścianie. | TAK |  |
| **5** | Wymiary:Szerokość: 2000 ±200mmWysokość: 1200 ±200mm | TAK |  |
| **6** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Szatnia 146**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Wyposażona w: 10 szt. ławek szatniowych o wymiarach 1200x440x460 (Stelaż ławki wykonany ze stalowych kształtowników zamkniętych. Wyposażona w siedzisko wykonane z trzech drewnianych listew. Siedzisko z wykonane z minimum 3 drewnianych desek, 4x nogi metalowe). | TAK |  |
| **2** | Wyposażona w 30 szt. szaf ubraniowych dwuosobowych o wymiarach 800x490x1940 (Szafka dwusekcyjna wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 0,8mm malowanej proszkowo. Każda sekcja wyposażona w: 1x drzwi, 1x przegroda pionowa, 1x półka, 1x drążek na ubrania, 1x lustro, 1x haczyk, 1x zamek. Drzwi szafy wyposażone w otwory wentylacyjne w części dolnej oraz górnej. Szafka na nóżkach o wysokości 140mm ±10mm.) | TAK |  |
| **3** | Wyposażona w 10 szt. wieszaków ściennych wykonanych z płyty meblowej o grubości 18mm obustronnie laminowanej. Wieszak wyposażony w 8 haczyków. Wymiary pojedynczego wieszaka 1200x100mm. | TAK |  |
| **4** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Szatnia 145**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Wyposażona w: 3 x wieszak szatniowy obustronny. Stelaż wieszaka wykonany jest ze stalowych profili prostokątnych minimum 30x30x2. Konstrukcja wieszaka pomalowana farbą proszkową na kolor szary. Konstrukcja wieszaka mocowana na stałe do podłoża. Wieszak wyposażony w haczyki z numerkiem, w odstępach 100mm wraz z numerowaną zawieszką. Wymiary gabarytowe:Długość: 3200mmWysokość: 2000mm | TAK |  |
| **2** | Wyposażona w: 1x wieszak szatniowy obustronny. Stelaż wieszaka wykonany jest ze stalowych profili prostokątnych minimum 30x30x2. Konstrukcja wieszaka pomalowana farbą proszkową na kolor szary. Konstrukcja wieszaka mocowana na stałe do podłoża. Wieszak wyposażony w haczyki z numerkiem, w odstępach 100mm wraz z numerowaną zawieszką. Wymiary gabarytowe:Długość: 2400mmWysokość: 2000mm | TAK |  |
| **3** | Wyposażona w: 2x wieszak szatniowy jednostronny naścienny mocowany do ściany. Wykonany płyty meblowej minimum 18mm obustronnie laminowanej. Wieszak wyposażony w haczyki z numerkiem dla zdających ubiór, w odstępach 100mm. Wymiary gabarytowe:Długość: 4000mmWysokość: 200mm | TAK |  |
| **4** | Wyposażona w: 1x lada szatniowa wykonana z płyty meblowej minimum 18mm obustronnie laminowanej składająca się z: 3x szafka „1000” dwudrzwiowa zamykana na zamek z półką, 3x szafka otwarta „1000” z półką, dodatkowo lada wyposażona w uchylny blacik na zawiasach umożliwiający przejście obsłudze szatni, blat lady – Płyta meblowa 28mm (18+10mm).Wymiar lady ok. 6700x600x900mm | TAK |  |
| **5** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Szatnia 141**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **1** | Wyposażona w: 2x wieszak szatniowy obustronny. Stelaż wieszaka wykonany jest ze stalowych profili prostokątnych minimum 30x30x2. Konstrukcja wieszaka pomalowana farbą proszkową na kolor szary. Konstrukcja wieszaka mocowana na stałe do podłoża. Wieszak wyposażony w haczyki z numerkiem, w odstępach 100mm wraz z numerowaną zawieszką. Wymiary gabarytowe:Długość: 4000mmWysokość: 2000mm | TAK |  |
| **2** | Wyposażona w: 2x wieszak szatniowy jednostronny naścienny mocowany do ściany. Wykonany płyty meblowej minimum 18mm obustronnie laminowanej. Wieszak wyposażony w haczyki z numerkiem dla zdających ubiór, w odstępach 100mm wraz z numerowaną zawieszką. Wymiary gabarytowe:Długość: 4000mmWysokość: 200mm | TAK |  |
| **3** | Wyposażona w: 1x lada szatniowa wykonana z płyty meblowej minimum 18mm obustronnie laminowanej składająca się z: 3x szafka „1000” dwudrzwiowa zamykana na zamek z półką, 2x szafka otwarta „1000” z półką, 1x szafka otwarta „1435” z półką, dodatkowo lada wyposażona w uchylny blacik na zawiasach umożliwiający przejście obsłudze szatni, blat lady – Płyta meblowa 28mm (18+10mm).Wymiar lady ok. 6200x600x900mm | TAK |  |
| **4** | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK(podać) |  |

**\* W rubryce nr 4 „Parametr oferowany” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.**

1. **Wymagane parametry blatów zastosowanych w meblach socjalnych.**
	1. **Blaty z laminatem HPL:**

Muszą być wykonane z płyty wiórowej gr. minimum 28mm oklejanej laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm. Blaty z laminatem HPL muszą wykazywać się dużą odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150°C, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV oraz trwałością koloru. Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo twardym obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm

* 1. **Blaty z podwójnej płyty meblowej :**

Muszą być wykonane jako łączone (klejone i skręcane) z dwóch płyt wiórowych obustronnie melaminowanych. Grubość blatów po złączeniu minimum 28mm. Blaty muszą wykazywać się dużą odpornością na uderzenia, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie. Krawędzie brzegowe blatów muszą być oklejone maszynowo twardym obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm.

**....................................................................**

**Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej**

**do reprezentowania Wykonawcy**

***Załącznik Nr 9 do SIWZ***

**TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**(WYSTAWKA)**

**BIURKA KOMPUTEROWEGO - PRACOWNICZEGO 1400x600x780**

**poz. nr 3 „Wykaz mebli wraz z formularzem cenowy mebli biurowych i socjalnych”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** |
| **1** | Biurko wykonane w całości z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowane. | **TAK** |
| **2** | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm. | **TAK** |
| **3** | Blaty z łączonej płyty wiórowej o grubości minimum 28mm laminowanej obustronnie. | **TAK** |
| **4** | Szuflady zamykane na zamek patentowy centralny. | **TAK** |
| **5** | Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe w z metalowymi bokami szuflad, a w przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm prowadnice łożyskowe o pełnym wysuwie. | **TAK** |
| **6** | Front dolnej szuflady o wysokości 210 ÷ 250mm. | **TAK** |

**....................................................................**

**Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej**

**do reprezentowania Wykonawcy**

***Załącznik Nr 9A do SIWZ***

**TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**(WYSTAWKA)**

**SZAFY UBRANIOWEJ – I 400x550x2000**

**poz. nr 37 „Wykaz mebli wraz z formularzem cenowy mebli biurowych i socjalnych”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** |
| **1** | Szafa wykonana w całości z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowanej. | **TAK** |
| **2** | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm. | **TAK** |
| **3** | Zawiasy zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | **TAK** |
| **4** | Drzwi zamykane na zamek patentowy. | **TAK** |
| **5** | Szafa na cokole o wysokości 80÷100mm. | **TAK** |

**....................................................................**

**Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej**

**do reprezentowania Wykonawcy**

*)*